|  |
| --- |
| **附件1：广东省英德监狱分控室监控设备终端升级改造（除显示屏部分）报价清单** |
| **序号** | **产品类别** | **报价品牌** | **生产厂家（如有）** | **技术规格** | **单位** | **数量** | **单价最高限价（元）** | **报价单价（元）** | **小计最高限价（元）** | **报价小计（元）** | **备注** |
| 1 | HDMI铜线视频线 | *富纶/畅易美视/海康威视/深蓝大道* |  | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆（10米）纯铜线芯，传输稳定，信号损耗低端子镀金处理，耐氧化，接触阻抗≤0.1Ω环保PVC外被，厚度≥1.0mm，柔韧耐磨支持HDMI 4K@30Hz信号传输符合HDMI 1.4标准规范线缆类型：无氧铜缆最大分辨率：3840×2160@30Hz接口类型：标准HDMI  | 套 | 76 | 186.66 |  | 14186.16 | *报价小计=报价单价\*数量* |  |
| 2 | LCD拼接屏壁挂支架 |  |  | 主体结构：优质冷轧钢管（SPCC），材料壁厚度≥1.5mm，表面氧化处理，耐腐蚀且承重性强适配性：支持55英寸液晶屏（支架单屏承重≥25kg），兼容海康威视DS-D2A55AB-0XY型号电视。最大支持规格：2行×2列标准拼接，支持水平微调专业液压杆，墙距伸缩自如不卡顿，支撑重力不变形可定制范围:厚度(85mm+屏厚 85mm屏厚+180)，颜色，四周封板 | 套 | 19 | 1800 |  | 34200 |  | 液压前维护支架 |
| 3 | 超高清解码器 | *海康威视/畅易美视/大华/科达* |  | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠输入接口：1路HDMI, 1路DVI输出接口：4路HDMI，2路BNC输入分辨率：4K: 3840 × 2160@30Hz, WSXGA: 1680 × 1050/60 Hz, WXGA: 1440 × 900/60 Hz, WXGA: 1280 × 800/60 Hz, 1366 × 768/60 Hz, 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, UXGA: 1600 × 1200@ 60Hz, XVGA: 1280 × 960@60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz输出分辨率：HDMI：4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, WSXGA: 1680×1050/60Hz, UXGA: 1600 × 1200@60 Hz (仅奇数口), 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 HzBNC：支持PAL、NTSC制式支持2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示，并支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出，为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。接口参数：网口：1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口1个光口 100base-FX/1000base-X支持光电自适应串行接口：1个RS-232接口（RJ45）, 1个RS-485/RS232复用接口（RJ45）音频输出接口：4个3.5mm接口独立音频输出 | 台 | 19 | 13333.33 |  | 253333.27 |  | 需提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖原厂公章 |
| 4 | 墙面开挖 |  |  | 墙面开挖及修复，每两小组开一条暗槽。 | 米 | 200 | 243.33 |  | 48666 |  | 每个分控中心上墙及敷设线缆 |
| 5 | 镀锌线槽 |  |  | 为保证监舍整洁美观尽量利旧，无法利旧则根据现场情况，在现有镀锌线槽边增加。 | 批 | 1 | 11666.66 |  | 11666.66 |  |  |
| 6 | 辅材 |  |  | 镀锌槽、水晶头、面板、底盒、跳线、PVC管及直通弯头、波纹管、黄腊管、镀锌铁管、金属码扣等 | 批 | 1 | 20000 |  | 20000 |  |  |
| 报价合计（元）=报价小计金额累加（*报价合计应四舍五入保留两位小数*） |  |

注：

1.投标人报价包含设备采购费用，所有新设备的运输费（到安装现场）、安装调试费用，试运行费用，培训费用，旧设备的拆除、搬运费用，利用原有设备的安装调试费用，所有满足设备正常使用的线材及辅助材料（零配件）费用，税费以及人工费用。

2.拟投标货物的品牌、型号应为需求书附件清单中的品牌、型号，否则为无效报价。

3.供应商必须按报价清单的格式填写，不得增加或删除表格内容。除项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价清单内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为预中商家。

4.报价合计应四舍五入保留两位小数。

项目负责人及联系电话：

服务热线电话：

质量投诉电话：

报价商家（盖章）：